



**I - DISPOSITION SUR ROBINET E AVEC TOURNANT MANIVELLE MOBILE**:

****1) Mise en place du boîtier 2) Mise en place du couvercle. 3) Fermer à la clé et la retirer.

****sur le robinet. La fourchette sous la manivelle. Visser manuellement les vis de centrage.

**II - DISPOSITION SUR ROBINET D AVEC TOURNANT MANIVELLE MOBILE**:

1) Mise en place du boîtier 2) Mise en place du couvercle. 3) Fermer à la clé et la retirer.

sur le robinet. La fourchette sous la manivelle. Visser manuellement les vis.